**รายละเอียดประกอบการพิจารณาโครงการจ่ายเงินสะสม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์**

**อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**รายละเอียดประกอบญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์**

**อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**หลักการและเหตุผล**

**เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้วนั้น ขณะนี้ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่สำคัญจากประชาชนในพื้นที่ คือเส้นทางคมนาคมภายในตำบล ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา น้ำกัดเซาะถนนทำให้ผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ และแตกร้าว ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค สาเหตุจากระบบประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยมีระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 เงินสะสม

 “ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

**รายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕67**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์**

**อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ขออนุมัติโครงการเพื่อพิจารณาจ่ายเงินสะสมและนำส่งเอกสาร เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาอนุมัติ จำนวน 31 โครงการ ตามรายการดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง 41-จดเขตเขาชุมทอง (กม.1+200 - 1+370)

หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. และถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 482,000 บาท

 2.โครงการบุกเบิกถนนสายไสวา-บ้านนายจวน หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 590 เมตร และทำการถมหินร่อนผ่านตะแกรงจำนวน 160 ลบ.ม. และถมหินคลุกจำนวน 320 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 362,000 บาท

 3.โครงการปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการวางท่อHDPE 80 ชั้น PN 8 ขนาด Ø 110 มม. ระยะทางยาว 2,300 เมตร และวางท่อHDPE 80 ชั้น PN 8 ขนาด Ø 63 มม. ระยะทางยาว 1,150 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,874,000 บาท

 4.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสามแยกชายเขาชุมทอง-เขตเขาชุมทอง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 200 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 109,000 บาท

 5.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายไสวา-ห้วยลึก หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 200 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 109,000 บาท

 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดแร่ฯ-ไสขัน(กม.0+000-0+100) หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 398 ตร.ม. และถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 474,000 บาท

 7.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าวัดแร่ฯ-หัวสะพานแร่ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการรื้อถนนเดิมออกพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร และทำการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชั้น 3 จำนวน 8 ท่อน ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 91,000 บาท

8.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังม่วง-สะพานไทร หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 250 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 136,000 บาท

9.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไสหลุมพอ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการปรับปรุงให้ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร โดยถมหินร่อนผ่านตะแกรงจำนวน 120 ลบ.ม. และถมหินคลุกจำนวน 100 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 105,000 บาท

/10.โครงการ...

-2-

 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายู หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น3) ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 459,000 บาท

 11.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบบริเวณระบบประปานบเขาเตริก หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตรพร้อมงานวางท่อ คสล.เพื่อระบายน้ำบริเวณที่ตั้งประปา (ตามแบบที่อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 72,000 บาท

 12.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสวนลุ่ม-คลองประ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 130,000 บาท

 13.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายศาลาประชุม-คลองปราบ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 160 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 87,000 บาท

 14.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านนาสาคร หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ กว้าง 8.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข.2527) พร้อมขุดลอกหน้าฝายระยะทางยาว 100 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 723,000 บาท

 15.โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการก่อสร้างฐานรากหอถัง แชมเปญ งานขนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก และงานขยายท่อเมนจ่ายน้ำโดยใช้ท่อ HDPE PN8 ขนาด Ø63 มม.ระยะทางยาว 808 เมตร(ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 763,000 บาท

 16.โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวง 4227-โรงเรียนไสหินตั้ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการปรับปรุงถนน ช่วงที่ 1 โดยทำการปูทับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ช่วงที่ 2 โดยทำการรื้อถนนเดิมออกพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 333,000 บาท

 17.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคกขี้เหล็ก-ช่องลม หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 98,000 บาท

 18.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายไสปรง-ช่องลม หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 200 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 109,000 บาท

 19.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหน้าวัดเทพทอง-จดเขตหมู่ 8 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตรยาว 6.00 เมตร (ชนิด2 ช่อง) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 442,000 บาท

 20.โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำพร้อมขุดลอกหน้าฝายบริเวณบ้านทุ่งนาใหม่ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการก่อสร้างสันฝายกว้าง 0.30 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 1.70 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝายปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,230 ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 235,000 บาท

/21.โครงการ...

-3-
 21.โครงการขยายเขตประปาบ้านอายเลา หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการวางท่อHDPE 80 ชั้น PN 8 ขนาด

Ø 90 มม. ระยะทางยาว 680 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เป็นเงิน 383,000 บาท

 22.โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งนาใหม่ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบระบบประปาโดยทำการวางท่อHDPE 80 ชั้น PN 8 ขนาด Ø 90 มม. ระยะทางยาว 270 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 176,000 บาท

 23.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองท้อนจดถนนสายนางนงค์-ช่องควน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 960 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 300 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 163,000 บาท

 24.โครงการขุดลอกคลองห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 ต.ทุงโพธิ์ สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย 5.20 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตรลึกเฉลี่ย 1.12 เมตร ยาว 700 เมตร ทำการขุดลอกใหม่ให้ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรลึกเฉลี่ย 3.00 เมตรยาว 700 เมตรปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,427.25 ลบ.ม.(ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 499,000 บาท

 25.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสามแยกห้วยแห้ง-เขานกจาบ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 250 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 136,000 บาท

 26.โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยน้ำผุด-ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ บุกเบิกถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,640 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,840 ตร.ม. โดยใช้ปริมาณหินร่อนผ่านตะแกรงจำนวน 1,000 ลบ.ม. พร้อมบดอัดเรียบหินร่อนผ่านตะแกรง (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 881,000 บาท

 27.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แกน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 100 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 54,000 บาท

 28.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาหัวนอน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 200 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 109,000 บาท

 29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงทิน-ทับควาย(กม.0+000-0+170) หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. และถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 482,000 บาท

 30.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายถังประปา-บ้านนายชาญ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยทำการซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมในสวนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 300 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 163,000 บาท

 31.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์โดยทำการก่อสร้างอาคารกว้าง 7.20 เมตร ยาว 9.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพธิ์กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 316,200 บาท

 **งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,555,200 บาท (สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**